**"بسمه تعالی"**



**فرم پذیرش نمونه VSM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی: | کد ملی: | تلفن همراه: |
| نام و نام خانوادگی استاد راهنما : | | شماره تلفن همراه استاد راهنما: |
| آدرس: | | ایمیل: |
| نحوه ارسال گزارش: |  | حضوری (مراجعه حضوری): |

* عناصر احتمالی، ترکیب نمونه،نوع ماده (پارا ، دیا ، فرو ، فری):
* نوع نمونه ها (ضروری)

🖵آلی 🖵معدنی

🖵طبیعی 🖵سنتزی

* شرایط ایمنی نمونه ها (ضروری)

🖵 سمی 🖵 فرار 🖵 اشتعال زا 🖵 نانو ذره

🖵نمونه ها مورد ایمنی خاصی ندارد

* شرایط نگهداری نمونه ها(در صورت نیاز):

🖵حساس به نور 🖵حساس به رطوبت 🖵 نگهداری دریخچال

🖵نگهداری در دمای زیر صفر 🖵 شرایط محیطی

* مشخصات نمونه جهت انجام انالیز VSM

1. حداقل وزن نمونه های پودری 1/0 گرم و در صورت ضعیف بودن خواص مغناطیسی نمونه حداقل وزن نمونه 2/0 گرم ( بصورت کاملا همگن باشد) باشد.

2. حداقل مقدار نمونه های مایع جهت انجام آنالیز، 10 میلی لیتر نمونه غلیظ می باشد.

3. ابعاد نمونه بالک باید حدودآ 5/0\*5/0 و وزن نمونه حداکثر 3/0 گرم باشد.

حداکثر میدان اعمال شده جهت انجام آنالیزVSM 5/1 تسلا می باشد.

**تاریخ و امضاء**

**احتراماً، شماره شبا و شناسه پرداخت خدمات آزمايشگاهي جهت امكان پرداخت مشتريان به شرح زير مي باشد.**

**شماره شبا: IR740100004001110903020111**

**شناسه پذيرنده ارائه خدمات آزمايشگاهي: 307110958115102001526213960028**

**توجه: مراجع گرامی، باقیمانده نمونه های ارسالی پس از انجام آزمون حداکثر یک ماه در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد و پس از آن آزمایشگاه مسئولیتی در راستای ارجاع آن نخواهد داشت، لذا خواهشمند است درصورت نیاز به باقیمانده نمونه ، ظرف مدت مقرر اقدام فرمایید.**